**Инструкция по сборке стола компьютерного «ЛОРД»**

**Спецификация**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Щитовые элементы | | | | | | Двпо | | | Фурнитура | | |
| ЛДСП светлая-  молочный дуб | | | ЛДСП темная-  венге, итал. орех, ольха | | |  | | |  | | |
| Поз. 1 | 728 х 430 | 2шт. | Поз. 4 | 728 х 430 | 2шт. | Поз.22 | 543 х 291 | 1шт. | Поз.А | Стяжка 6.3 х 50 | 48шт. |
| 2 | 1114 х 180 | 1 | 2 | 1114 х 480 | 1 | 23 | 280 х 700 | 1 | Б | Стяжка эксцентриковая | 6 |
| 5 | 1200 х 850 | 1 | 6 | 1032 х 256 | 1 |  |  |  | В | Стяжка межсекционная | 4 |
| 7 | 500 х 256 | 1 | 8 | 500 х 128 | 1 |  |  |  | Г | Петля для дверки | 2 |
| 11 | 372 х 300 | 1 | 9 | 250 х 330 | 1 |  |  |  | Д | Опора Н=710 мм, хром | 1 |
| 12 | 964 х 256 | 1 | 10 | 250 х 256 | 1 |  |  |  | Е | Ручка | 1 |
| 14 | 178 х 240 | 1 | 13 | 500 х 256 | 1 |  |  |  | Ж | Полка выкатная под клавиатуру | 1 |
| 17 | 770 х 256 | 1 | 15 | 500 х 162 | 1 |  |  |  | З | Полкодержатель | 4 |
| 19 | 850 х 288 | 1 | 16 | 516 х 256 | 1 |  |  |  | И | Саморез 4 х 16 | 30 |
| 20 | 525 х 300 | 1 | 18 | 250 х 128 | 1 |  |  |  | К | Саморез 4 х 20 | 8 |
| 21 | 264 х250 | 1 |  |  |  |  |  |  | Л | Винт М4 х 25 для ручки | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | М | Заглушка стяжки | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Н | Заглушка эксцентрика | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | О | Гвозди | 40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | П | Подпятник | 4 |

**Сборка**

**1.** Крепить:

- ответные планки петель на деталь поз.6 саморезом 4 х 16, петли и ручку на дверь поз.20 соответственно саморезом 4 х 16 и винтом М4 х 25;

- детали 1, 2, 3 между собой стяжками 6,3 х 50;

- детали 4 к деталям 1 межсекционными стяжками.

**2.** Разметить деталь 5 под выкатную полку, сверлить или наколоть отверстия по разметке, крепить полку для клавиатуры саморезами 4 х 16.

**3**. В соответствующие отверстия детали 5 ввернуть винты эксцентриковых стяжек.

**4.** крепить деталь 10 к детали 5, положить деталь 5 на основание стола таким образом, чтобы винты эксцентриков зашли в отверстия на торцах основания стола.

**5.** В отверстия боковин стола установить эксцентрики, закрепить крышку стола, повернув эксцентрик по часовой стрелке.

**6.** Крепить:

- детали 8, 9, 11, 13 между собой стяжками 6,3 х 50, установить собранный узел на столешницу и закрепить к деталям 5;

- деталь 14 к детали 13 расположив деталь 14 перпендикулярно детали 11;

- деталь 6 к детали 5 эксцентриками;

- деталь 12 к детали 6, 13;

- деталь 7 к детали 5, 12;

- деталь 15 к детали 13, 14, развернув деталь 14 параллельно детали 11;

- деталь 16 к детали 12;

- деталь 17 к детали 16, 13;

- деталь 18 к детали 17;

- деталь 19 к детали 6, 16, 18;

- детали ДВПО гвоздями 1,4 х 20. Установить заглушки на стяжки.

**Поздравляем! Ваш стол готов к эксплуатации.** 

Примечание: Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию изделий.